Die Felbuskarte ist auf einen AnybusCC basiert 
http://www.anybus.com/support/support.asp?PID=419&ProductType=Anybus-CompactCom

Um die IP-Adresse des Slaves zu ändern:
http://www.anybus.com/upload/419-7446-IPconfig%20Setup%203.1.1.2.zip

Konfigurationsanleitung:
http://www.anybus.com/upload/419-1603-PROFINETIO_Slave_Step7_1.11.zip

GSD-File:
http://www.anybus.com/upload/419-7987-GSD.zip

Primary setup tool von Siemens:
(ist nützlich um den Profinet-Slave in Reset-Status zu setzen)
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=19440762&caller=view